|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **motor** | Model | Maverick20 |
| Rated power（kW） | 120 |
| Peak power（kW） | 200 |
| Rated torque（N.m） | 200 |
| Peak torque（N.m） | 500 |
| Rated speed（rpm） | 5730 |
| Max speed（rpm） | 12000 |
| cooling | Water-cooling |
| protection | IP67 |
| size(mm) | Φ275\*371 |
| weight（kg） | 70 |
| **Reuction box** | Model | Maverick20R |
| ratio | 10.09/3.16 |
| Peak torque（N.m） | 500 |
| Max speed（rpm） | 12000 |
| **assembly** | Peak torque（N.m） | 5045 |
| Peak speed（rpm） | 3797 |
| weight（kg） | 154 |